**采购编号：竹医总采（遴）【2024-12-26-2】**

**大竹县人民医院医用床头柜、陪伴床等设备采购项目**

**（第二次）**

**遴**

**选**

**文**

**件**

**中国·四川（大竹）**

**大竹县人民医院**

**二〇二五年一月**目 录

1. **遴选文件邀请 2**
2. **遴选文件须知 4**
3. **响应文件 7**
4. **遴选采购活动程序和成交标准 9**

第五章 遴选文件流标、供应商成交资格无效化的规定 12

**第六章 供应商的资格条件要求 14**

**第七章 供应商应当提供的资格证明材料 15**

**第八章 采购项目内容和要求 16**

**第九章 响应文件相关文书格式 36**

**第一章 遴选文件邀请**

我院拟以遴选（遴选即我院自主独立采购，从参与我院组织的采购活动的供应商中按符合本文件全部要求的供应商中从优选择成交供应商）方式对《大竹县人民医院医用床头柜、陪伴床等设备采购项目》组织采购，兹邀请符合本次遴选文件全部要求的供应商参与本遴选文件所配套的采购活动。

**1.采购项目编号：**竹医总采（遴）【2024-12-26-2】

**2.采购项目名称**：大竹县人民医院医用床头柜、陪伴床等设备采购项目（第二次）

**3.报名时间和方式**

本次遴选采购活动自2025年1月7日起至2025年1月8日09:00 - 17:00 （北京时间）期间，供应商前往大竹县人民医院总务科办公室实地报名签到（报名资料：供应商营业执照复印件，法人代表人身份证复印件，非法人代表报名的提供介绍信或法定代表人授权委托书、法人代表和授权代表人的身份证复印件。上述资料均需加盖单位鲜章）。非本人报名，未按要求提供报名资料，逾期报名的均不予受理，供应商的报名资格不得转让。

供应商报名合格后，参加遴选采购活动、递交响应文件时，供应商的名称应与报名时的供应商名称一致。

**4.严禁参加本次遴选采购活动的供应商**

（1）参照《关于在采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录，拒绝近3年内有失信行为和负面处罚的供应商参加本项目的遴选采购活动。

**5.开标当日必备资料**

（1）递交方式：供应商现场递交

①本项目响应文件一份；

②报价一览表一份。

（2）供应商递交资料截止时间为 2025年1月10日15：00 时（北京时间）。必须在遴选文件要求的截止时间前将资料送达开标地点。未报名、逾期送达、密封盖章签字和标注等不符合本遴选文件规定的，采购人不接受该供应商参与遴选活动。

（3）本次遴选采购活动不接受邮寄的响应文件。

（4）递交资料、遴选采购活动地点：大竹县人民医院总务科会议室（四川省达州市大竹县青年路99号）。

**6.评审**

开标后满足3家合格报名供应商时，采购人予以当日评审。采购人现场评审期间，供应商需在附近等候。当采购人通知供应商澄清、更正、报价时，若供应商20分钟内未到达评审现场，视为供应商放弃，采购人对该供应商成交资格无效化处理。

**7.信息发布**

本采购邀请在大竹县人民医院官网上以公告形式发布。

8.在大竹县人民医院官网发布的更正公告，视为已将更正书面通知所有按规定获取采购文件的供应商。相关供应商应自行上网查阅相关信息，若因供应商未及时查看更正公告，而造成的一切后果，其自行承担责任。

**第二章 遴选文件须知**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| 1 | 采购人 | 名 称：大竹县人民医院  地 址：四川省达州市大竹县青年路99号  联 系 人：甘先生  联系电话：15883703853 |
| 2 | 采购项目编号 | 竹医总采（遴）【2024-12-26-2】 |
| 3 | 采购项目名称 | 大竹县人民医院医用床头柜、陪伴床等设备采购项目（第二次） |
| 4 | 采购主要内容 | 本次采购的项目共计 1 包，详细内容等详见本遴选文件“第八章 采购项目内容和要求” |
| 5 | 采购方式 | 采购人院内自主独立采购，从参与我院组织的采购活动的供应商中按符合本文件全部要求的供应商中从优选择成交供应商，非政府采购行为。 |
| 6 | 项目预算  最高限价 | 项目预算金额：244010元（大写：人民币贰拾肆万肆仟零壹拾元整）超过项目预算金额的报价为无效报价。 |
| 7 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 在采购活动过程中，供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，采购人应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。  供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认或者加盖公章；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认或者加盖公章；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。  供应商提供书面说明后，采购人应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，采购人应当将其供应商成交资格作为无效处理。 |
| 8 | 履约保证金 | 本项目：无 。如有履约保证金，按成交金额的10%收取，供应商应在签订采购合同前将履约保证金以转账方式缴纳至采购人对公账户，并向采购人出示银行转账回执单。 |
| 9 | 履约保证金的退还 | 本项目：无 。如有履约保证金，供应商按本文件要求履约完毕后，无违约行为，项目验收合格后，采购人在收到供应商函件后，将履约保证金60日转账无息退还给供应商。 |
| 10 | 是否接受联合体参加采购活动 | ☑ 不接受  □ 接受，应满足下列要求： |
| 11 | 合同分包 | □允许 ☑不允许 |
| 12 | 样品测试或  现场演示 | 如有，请供应商按本文件要求准备，未提供、延迟提供或提供的不符合本文件要求的样品，采购人对该供应商的成交资格作无效处理。 |
| 13 | 遴选成交方式 | 满足本文件对供应商的全部要求且报价最低的供应商为本项目成交供应商。 |
| 14 | 履约地点 | 大竹县人民医院 |
| 15 | 履约期限 | 按本文件要求执行 |
| 16 | 采购文件  的解释 | 本遴选文件的最终解释权由采购人享有。遴选文件中供应商参加本次遴选采购活动应当具备的条件和采购项目技术、商务及其他要求等由采购人负责解释。 |

1. 适用范围

本遴选文件仅适用于本次遴选文件邀请中所叙述的采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”是指大竹县人民医院。

2.2 “供应商”系指报名合格，在采购人处实地报名，并获取了遴选文件拟参加遴选采购活动和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

2.3 “响应文件”系指按本遴选文件要求完成编制后，在规定的时间合规密封后送达开标现场的响应文件。

2.4“报价一览表”系指符合本遴选文件要求，在规定的时间内合格供应商在评审现场提交的报价一览表。供应商须报出一次不得更改的价格。

3. 有关要求

参加遴选采购活动的供应商应仔细阅读遴选文件的所有内容，按照遴选文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加遴选采购活动或成交资格，供应商自行承担相应的法律责任。

**第三章 响应文件**

**（一）响应文件的编制和签署**

1、参加遴选采购活动的供应商应按照遴选文件的规定和要求编制响应文件。供应商编写的响应文件应包括下列部分：

1.1 资格部分：供应商按照遴选文件要求提供的有关资质资格证明文件。

1.2其他部分：供应商按照遴选文件“第八章采购项目内容和要求”的所有内容做出技术、服务、商务要求响应、应答、承诺等。

2、响应文件须用不褪色、不变质的墨水书写或打印，在规定签字处逐一签署，响应文件需要逐页盖章，响应文件如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖供应商公章。供应商未按上述要求编制响应文件，或响应文件字迹潦草、表达不清、非唯一理解的响应文件将被无效化处理[个别地方（不超过2个）没有供应商公章，但该页面有供应商骑缝章覆盖的可以视作响应文件有效（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的或该页面即无公章又无骑缝章的除外）]。

3、响应文件逐页编目编码并胶装成册，每本响应文件装订方式应为左侧装订。

3.1、响应文件包括（但不限于）资格性材料部分以下内容：

第六、七章“供应商应当提供的资格证明材料”；

3.2、响应文件包括（但不限于）技术、服务性部分以下内容：

按照遴选文件“第九章 响应文件相关文书格式”的响应文件封面模板和“附件”1-7要求提供的各报价文书，按附件格式编制响应文件，并签字加盖供应商公章。

以上要求资料必须据实提供，不得有实质性遗漏，如遴选文件中提供了统一格式，应按格式要求准备文件，否则被视为没有实质性响应遴选文件要求。

4、响应文件统一用A4幅面纸。

**（二）响应文件的密封及递交**

1、响应文件须密封送达遴选文件规定的遴选采购活动地点（响应文件必须用不透明文件袋密封，文件袋密封后封面注明“响应文件”、供应商名称、采购项目编号、采购项目名称等并加盖单位鲜章；文件袋密封以响应文件不外露直视为标准，文件袋的封口处应用纸张妥善密封并加盖单位鲜章，避免文件袋封口可在无明显破坏痕迹的情况取出响应文件并恢复原状），如未按上述要求密封、未盖章、未签字、或未注明相关信息，该供应商将失去参加采购活动的资格，其责任由该供应商自行负责。

2、供应商必须在开标截止时间前将按规定密封的响应文件现场递交至规定的开标地点，逾期送达或者未按照规定送达，视为供应商放弃。

3、本次采购不接受邮寄的响应文件。

# 第四章 遴选文件遴选采购活动程序和成交标准

**（一）总流程概要一览**

1、供应商报名。

2、开标当日，供应商按时递交响应文件、样品（如有）。

3、开标合格供应商满足3家及以上，采购人对开标合格的供应商的样品（如有）进行实质性审查。

4、样品合格供应商满足3家及以上，采购人对样品合格的供应商的“响应文件”进行资格、技术、服务、商务要求等进行实质性审查，是否满足遴选文件规定要求。

5、“响应文件”实质性响应通过的供应商，且合格供应商满足3家及以上，采购人要求合格的供应商进行现场报价，供应商现场填写“报价一览表”。

6、采购人根据符合本文件采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照供应商的报价由低到高排序列出成交候选供应商名单，并由采购人确定顺序第1名的为成交供应商。

7、供应商质量和服务相等且报价相同的，以抽签方式确定成交候选供应商顺序。

8、评审结果在大竹县人民医院官网上公示，供应商对评审结果有异议的，可提出书面质疑。

9、成交供应商接到采购人成交通知后，20日内来院签订合同，逾期未到者，按弃权处理。

**（二）开标细则**

1、开标在遴选文件规定的时间和地点进行，采购人、供应商须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购人主持、供应商代表参加。

2、开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

3、开标会主持人按照遴选文件规定的开标时间宣布开标，开标将按以下程序进行：

3.1宣布开标会开始。主持人当众宣布参加开标会的工作人员、现场监督人员，根据“供应商报名表”和供应商签到情况，宣读参加遴选采购活动的供应商名单。宣布会场纪律和有关注意事项。

3.2开标时，由供应商对响应文件密封、签字、盖章情况进行互相检查，经签字确认后当众宣布。供应商对响应文件密封、签字、盖章情况有异议的，可以当场向开标主持人或者现场监督人员反映，要求开标现场记录人员予以记录，并在评审时由评审人员予以认定处理，但不得影响开标工作的正常进行。

3.3供应商对样品（如有）提供情况互相检查，对样品提供情况有异议的，可以当场向开标主持人或者现场监督人员反映。

3.4主持人宣布参加本次遴选采购活动的有效供应商名单，工作人员做开标记录。

3.5主持人宣布开标会结束后，所有供应商代表应立即退场，在指定的区域等候；响应文件、样品交由评审委员会独立评审，进入评审阶段。

1. **实物样品/现场演示（如有）**
2. 样品/现场演示的顺序以现场抽签或其他公平的方式确定。
3. 评审委员会对开标通过的供应商的实物样品/现场演示对照本文件要求进行评定。
4. **响应文件实质性审查**
5. 保留样品测试合格的供应商响应文件，满足3家及以上合格供应商的情况下，评审人员解封后进行书面审查。
6. 评审委员会应依据法律法规和本遴选文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加遴选采购活动的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备遴选文件资格。没有通过资格审查的供应商，评审委员会应当向供应商说明原因。

3、供应商资格审查结束后，评审委员会按照遴选文件的规定对供应商的响应文件进行书面审查。供应商响应文件未实质性响应遴选文件的，评审委员会应当对该供应商成交资格按无效处理，并告知供应商，说明理由。

* + - * 1. （五）一次性报价

1、评审委员会响应文件审查结束后，“响应文件”实质性响应通过的供应商，且合格供应商满足3家及以上时，采购人要求合格的供应商进行现场报价，“报价一览表”为响应文件审核合格后，由合格供应商现场提交，否则无效。“报价一览表”不得密封至响应文件内，否则对该供应商成交资格按无效处理。

2、所有实质性响应的供应商按照遴选文件的规定一次报出不得更改的价格。供应商的“报价一览表”是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

3、供应商现场报价应当在采购人指定的区域在规定的时间内（供应商应当在20分钟内完成报价，否则报价无效化），填写“报价一览表”，填写完毕后递交采购人工作人员，由工作人员收齐后集中交评审委员会，并接受现场监督人员的监督。

4、供应商“报价一览表”应当签字或盖公章确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字或盖公章确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字或盖公章确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认。

5、供应商在报价过程中，不得串通。发现供应商存在串通的，评审委员会应当将实施串通行为的所有供应商的成交资格作无效处理，并在评审报告中注明。

6、低于成本价不正当竞争预防措施（详见“第二章遴选文件须知”低于成本价不正当竞争预防措施）。

**（六）确定成交供应商**

1、本项目遴选成交方式为：参照最低评标价法确定成交供应商，即在供应商符合本项目文件规定的所有要求前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

2、评审委员会从质量和服务均能满足遴选文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出成交候选人。

1. **合同签订、履行**

1、成交供应商依照遴选文件规定和响应文件承诺与采购人签订采购合同。

2、成交供应商应在成交公告发布之日起二十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交。

3、成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。也可以重新开展采购活动。

4、采购人按《采购合同》约定，按相关规定程序向成交供应商付款；成交供应商应向采购人开具正式等额有效发票。

5、本采购项目严禁成交供应商将采购合同义务转包。成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

6、成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

7、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

8、国家或行业主管部门对本项目货物或服务的技术、标准、质量等有特殊要求的，供应商所供货物或服务必须满足。

第五章 遴选文件流标、供应商成交资格无效化的规定

（一）有以下情形之一的供应商，其响应文件不予以受理：

1、未报名。

2、不在开标截止时间前履行签到手续的，迟到的。

3、响应文件、样品不符合遴选文件规定数量、要求的，响应文件、样品未提供或逾期送达的。

4、响应文件的供应商的名称与报名表的供应商名称不一致的。

5、响应文件的采购项目名称、采购编号和遴选文件不一致的。

6、响应文件密封袋未注明相关信息、未密封、未按要求密封、未盖章、未签字的等不符合遴选文件规定的。

7、其他违反法律、法规和遴选文件的情形。

（二）出现下列情形之一的，本次遴选文件遴选采购活动终止：

1、参加报名的供应商不足三家的；

2、递交响应文件、样品的供应商不足三家的；

3、通过样品审查的供应商不足三家的。

4、遴选文件结束，供应商响应文件满足遴选文件规定的实质性要求的不足三家；

5、报价未超过本项目采购预算金额的供应商不足3家的；

6、其他无法继续开展遴选活动或者无法成交的情形。

（三）遴选文件纪律要求

1、供应商不得具有的情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与遴选文件采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向遴选文件采购单位成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在遴选采购活动过程中与采购单位进行协商谈判；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订合同；

（7）未按照遴选文件确定的事项签订合同；

（8）将合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）－（10）条情形之一的，同时将取消成交资格或者认定成交无效。

2、供应商有下列情形之一的，视为供应商串通，其成交资格无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理遴选文件事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者文件报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

3、供应商存在下列情况之一的，其成交资格无效：

（1）响应文件未按遴选文件要求签署、盖章的；

（2）不具备遴选文件中规定的要求的；

（3）报价超过遴选文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）其他损害采购人或遴选采购活动参与人的情形。

**第六章 供应商的资格条件要求**

**参加遴选采购活动的供应商应具备****的条件：**

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体投标 ；

8、根据采购项目提出的特殊条件：

**第七章 供应商应当提供的资格证明材料**

供应商应提供以下资格证明资料，装订进响应文件内：

1、供应商提供本遴选文件要求的报价函、承诺函原件等；

2、供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（非企业法人提供符合遴选文件要求的合法证件）；

3、如遴选文件代表不是单位法人代表（负责人），须附有“法定代表人（负责人）授权书”原件；

4、法定代表人身份证复印件；

5、遴选采购活动代表本人身份证复印件（如遴选采购活动代表不是单位法人代表）；

6、供应商提供下列之一资料：

最近一年的经审计的完整的财务状况报告复印件（四表一注：资产负债表、现金流量表、利润表、所有者权益变动表、财务报表附注）；或承诺函；或健全的财务[会计制度](http://baike.haosou.com/doc/388251.html" \t "_blank)；或部分其他组织和自然人可以提供银行出具的资信证明。

7、本项目特殊要求须提供的资料。

以上资料各提供一份并加盖单位印章，必须和其他技术、服务、商务要求等资料一并装订成册，封面上注明“响应文件”。

备注：

1.以上提供的所有证件必须是有效证件，均需加盖供应商鲜章；

2.复印件必须完整、清晰、真实、有效，同时加盖供应商鲜章；

3.以上资料是资格审查时需要提供的资料，如提供不全或不实或不清晰，将自行承担成交资格无效的风险，失去成交资格，供应商前期所发生的任何费用均自行承担，与采购人无关。

第八章 采购项目内容和要求

大竹县人民医院医用床头柜、陪伴床等设备采购项目（第二次）

1. **项目概述（技术要求）**

大竹县人民医院是集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国家三级甲等综合医院。全院现有需配送货物的区域工作业务用房建筑面积82313.13平方米，共计63个科室。

本项目为零星分批采购，并非一次性采购全部货物。在项目履行期内医院根据业务开展需要、不定期地采购货物。采用固定货物单价、每月根据货物实际消耗数量，据实结算金额的方式进行支付。

日常供货方式，供应商在接到我院通知后，48小时内将当批次货物送货上楼到我院院内指定地点。

供应商承担货物搬运上楼费用，供应商服务区域涉及总务库房（3楼、步梯）、门诊大楼（10层、可用1部电梯）、内科大楼（14层、可用1部电梯搬货）、外科大楼（19层、可用1部电梯搬货）、感染科楼、发热门诊等。

**二、项目预算及报价（技术要求）**

本项目采购总预算为244010元（大写：人民币贰拾肆万肆仟零壹拾元整）。供应商的报价是供应商响应本项目内容、范围、要求等全部工作的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用，包括且不限于：货物、货物附属设备、货物安装辅材、人工费用、运输费、搬运费、运损费、税费等满足本项目需求的全部费用。

**三、采购标的（技术要求）**

1、供应商应将合格货物按时配送到采购人院区内指定地点，同时根据采购人需要提供货物相应配套安装服务。

2、特别提示：采购人验收时将采用游标卡尺测试货物材质厚度；对于供应商在实际供货中弄虚作假，虚假响应行为，采购人将直接从供应商应付货款中扣除合同总价20%的违约金。（供应商对此项提供承诺函，格式自理）

3、本项目采购人所需货物，若下表有列出货物参照样式，供应商需按遴选文件要求的图片样式制作（在满足主要技术要求的前提下，允许供应商所供货物外观偏差）。供应商提供的所有货物外形规格尺寸允许误差±5%以内（含5%）。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名及  参照样式 | 主要技术要求 | 单位 | 单价最高限价（元） |
| 1 | 医用床头柜62 | 1、规格：480×410×800mm。  2、床头柜由柜体、台面、柜门、抽屉、隔板、毛巾架等组成。  3、柜体采用≥0.8mm冷轧钢板制作。  4、台面采用≥1mm不锈钢板压印成型。  5、抽屉、柜门均采用工程塑料，柜门配有磁性极高磁性座。  6、柜体两侧配有304#不锈钢圆钢弯圆而成的可收式毛巾架。  7、柜体内设置一层隔板。  8、柜脚配置4只带刹车静音脚轮。  9、柜子整体金属采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色，防刮伤能力强，管壁内外均有双重涂层防锈。 | 个 | 500 |
| 2 | 病员陪伴床（椅）  1683591486554 | 1、规格：820×620×400  1.2规格：1850×620×400（展开尺寸）  2、整体金属采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色，防刮伤能力强，管壁内外均有双重涂层防锈。  3、外框架使用≥φ38×1.2mm焊管，采用全自动化弯管机一次性弯圆成型，床面框架均采用≥φ25×1.2mm焊管。  4、外框架后方采用承重脚轮，需要移动时将前立柱轻微抬起即可方便移动，活动座椅下带4个塑胶脚轮。  5、头段床面带半圆孔并具备防夹手功能。方便使用人员安全地收起及放下陪伴床。  6、整床下方设有≥10条的加强筋增加整体的强度，负载≥120kg的情况下整床无任何变形。  7、 床面及护手套采用人造皮革并且颜色可选，内部采用高密度泡沫，回弹性好，床头配置有枕头。 | 张 | 800 |
| 3 | 不锈钢治疗台  1683591453473 | 1、该货物可分为上柜与下柜两部分，采用螺钉连接；  1.1上柜规格尺寸：1800×350×950mm  1.2下柜规格尺寸：1800×700×850mm   1. 台面及柜门材料采用≥1.2mm厚304#不锈钢抗指纹板制作。   3、柜体材料采用≥1.0mm厚304#不锈钢抗指纹板制作。  4、柜体分上下柜组成，上柜底板至操作平台留有操作空间，中间设4个抽屉。滑条采用三节滑轨。滑轨负载≥35kg，启闭≥50000次，无功能性损伤。  5、上柜门配置浮法玻璃，玻璃厚度≥5mm，玻璃周围嵌入有装饰条具有防震作用。下柜门为全不锈钢门，内分二层。搁板额定载荷≥30kg/层。下柜由横、纵隔板分成二层4格，4个对开柜门带锁。  6、台面前方为圆弧过渡。台面额定载荷≥200kg。  7、采用不锈钢拉手。  8、柜门配有安全锁。  9、下底板离地高度约200mm，符合院感要求。支撑脚管采用304不锈钢管制成，并有调节螺旋座。脚架下部安装橡胶制作的脚垫。  10、柜门加设堵条、不锈钢排合页，边角圆滑过渡，连接位置转动无卡顿，合页平行，保证使用安全，避免尖角碰伤及损坏衣物。 | 个 | 9800 |
| 4 | 不锈钢器械柜  1683591254875 | 1、规格：950×400×1800mm  2、柜体采用≥1.0mm的304#不锈钢抗指纹板。  3、柜体分5层，内设一张固定隔板，三张活动搁板，可根据用途调整高度，搁板额定载荷≥30kg/层。  4、柜门采用≥1.2mm的304#不锈钢抗指纹板，门加设堵条。  5、不锈钢排合页边角应圆滑过渡，器械柜边角采用圆弧过渡。  6、柜门带透明的浮法玻璃，玻璃厚度≥5mm。玻璃周围嵌入有装饰条具有防震作用。  7、柜门配有安全锁，确保物品的安全。 | 个 | 4980 |
| 5 | 不锈钢药品柜  1683591199764 | 1、规格：950×250/420×1800mm  2、柜体采用≥1.0mm的304#不锈钢抗指纹板。  3、柜体分上下柜组成，上柜门配置浮法玻璃，玻璃厚度≥5mm，玻璃周围嵌入有装饰条具有防震作用。上柜内分二层台面上方操作空间，上柜与下柜采用螺钉连接。下柜门为全不锈钢门，内分二层。搁板额定载荷≥30kg/层。  4、货物中部配备两个不锈钢抽屉，抽屉采用三节滑轨，噪音小。滑轨负载≥35kg，启闭≥50000次，无功能性损伤。抽屉台面额定载荷为≥20kg。  5、柜门采用≥1.2mm的304#不锈钢抗指纹板。  6、 操作台面额定载荷为≥100kg，台面前方边角采用圆弧过渡。  7、不锈钢排合页边角应圆滑过渡，连接位置应转动无卡顿，合页应平行，边角采用圆弧过渡，避免尖角碰伤及损坏衣物。 | 个 | 4980 |
| 6 | 不锈钢液体柜110 | 1、规格：950×400×1800mm  2、货物整体材料采用≥1.0mm厚不锈钢抗指纹板。  3、柜体分6层，固定搁板，搁板额定载荷≥30kg/层。 | 个 | 4640 |
| 7 | 60位病历架推车147 | 1、规格：640×395×1435mm。  2、整体采用≥0.8mm的304不锈钢抗指纹板。  3、台面采用专用模具液压拉伸加工成型，台面中间部分下凹，凹陷深度约5mm，增加台面板强度的同时防止物品在推动时滑出台面。  4、该车能同时存放60位病历夹（双列），病历夹滑条采用ABS工程塑料。  5、车体带1个抽屉。抽屉采用三节滑轨，噪音小。滑轨负载≥35kg，启闭50000次，无功能性损伤。  6、车体下方四角带防撞包角。  7、脚轮采用静音脚轮，脚轮有全自由、全锁定两档功能。 | 个 | 2200 |
| 8 | 40位病历架推车147 | 1、规格：640×395×1435mm。  2、整体采用≥0.8mm的304不锈钢抗指纹板。  3、台面采用专用模具液压拉伸加工成型，台面中间部分下凹，凹陷深度约5mm，增加台面板强度的同时防止物品在推动时滑出台面。  4、该车能同时存放40位病历夹（双列），病历夹滑条采用ABS工程塑料。  5、车体带1个抽屉。抽屉采用三节滑轨，噪音小。滑轨负载≥35kg，启闭50000次，无功能性损伤。  6、车体下方四角带防撞包角。  7、脚轮采用静音脚轮，脚轮有全自由、全锁定两档功能。 | 个 | 2000 |
| 9 | 病人推车154.2 | 1、规格：1900×540×710mm  2、整车板料使用≥0.8mm不锈钢抗指纹板。  3、车体采用≥直径19mm的不锈钢焊管弯圆而成，确保框架强度。不锈钢立柱管厚≥2mm。  4、车分上下架，上架为活动移动架；下架为车架，下架对角配有输液架插孔。下架两侧带有不锈钢旋转护栏，护栏锁紧采用棘齿结构，安全可靠。  5、大小轮设计，在推动时有效减小车体振动。大轮采用≥17吋摩托轮，两小轮采用防缠绕静音带刹脚轮，脚轮有全自由、全锁定两档功能；脚轮有防尘、防异物卷入装置。  6、配置有输液架1根。塑料网框≥500×400×180mm。病人推车垫子（含安全带）。 | 个 | 2600 |
| 10 | 监护仪器车137 | 1、规格：600×430×770mm。  2、台面采用≥0.8mm的304不锈钢抗指纹板。  3、立柱采用≥φ25×1.5mm/304不锈钢焊管，采用自动液压弯管机成U型，能够有效保证货物的强度，并可做推手使用。  4、上台面后方设置护栏，中、下台面三方均设置护栏，采用304不锈钢焊管，护栏直径≥9.5mm。推车底部增加H型加强结构架。  5、仪器车配备一个不锈钢抽屉，抽屉采用三节滑轨，噪音小。滑轨负载≥35kg，启闭50000次，无功能性损伤。  6、采用静音脚轮，脚轮有全自由、全锁定两档功能；脚轮有防尘、防异物卷入装置。 | 个 | 1450 |
| 11 | 治疗推车  1683591157374 | 1. 规格：735×450×850mm； 2. 货物底板与地面的净空高度约150mm；   3、货物额定承重≥60kg，上下台面各承重≥30kg。  4、台面采用≥1.0mm的304#不锈钢抗指纹板。  5、上下台面中间部分下凹，凹陷深度约5mm，增加台面板强度的同时防止物品在推动时滑出台面。台面有效使用面积≥650×380mm。  6、立柱采用≥φ25×1.0mm/304#不锈钢管。  7、台面为二层，上下台面三方均设置护栏，护栏采用304#不锈钢冷拉圆弯制，护栏直径≥10mm。  8、推车底部增加H型结构加强架。  9、推车带双抽屉，单个抽屉容积：≥300×240×70mm。抽屉采用三节滑轨，抽屉滑轨负载≥30kg，启闭50000次，无功能性损伤。  10、采用静音脚轮，脚轮有全自由、全锁定两档功能；内置无间隙滚珠轴承；主架材料采用尼龙承载能力强，轮面材料具有减震和耐磨作用；脚轮有防尘、防异物卷入装置。  11、配置约2L锐器盒1个、不锈钢挂篮1个；2个约 6L污物桶，医疗废物及其他垃圾分开，医疗污物桶上按医疗废物管理条例要求制成黄色并印制标识。 | 个 | 1350 |
| 12 | 护理推车145 | 1、规格：960×550×840mm。  2、台面额定载荷≥20kg，污物袋额定载荷≥120L。  3、货物带有3张台面，台面采用≥1mm的304不锈钢抗指纹板。  4、上台面右后方、中下台面三方均设置护栏，采用304不锈钢圆管模具弯制，护栏直径≥9.5mm，隔板可使用面积≥400×500mm。  5、污物袋采用牛津布制成，大小尺寸与框体相匹配，污物袋还具粘带便于盖子开合，柔软、防水且耐用，便于快速回收用医用废物。  6、脚轮采用静音脚轮，脚轮有全自由、全锁定两档功能；脚轮有防尘、防异物卷入装置。 | 个 | 1600 |
| 13 | 铝塑钢急救车  **图片1** | 1. 规格：850mm×520mm×1010mm。   2、整体颜色为红色和灰白色相配整体组合拼装。  3、车体内装有五层抽屉，1只小号抽屉（屉高≥70mm）、2只中号抽屉（屉≥高140mm）、2只大号抽屉（屉高≥280mm），可分区分类装配药品，由隐藏伸缩写字板、透明文件盒、不锈钢碘伏盒、脚踩垃圾箱、伸缩输液架、仪器托盘、针头处理器、氧气瓶挂架、抢救复苏板、不锈钢围栏、台面镶嵌不锈钢板等组成，车体带一次性中控锁，配一次性锁扣，钥匙和锁头固定在车体上，采用一锁联动装置控制抽屉锁紧状态，一次性锁条可印医院LOGO及科室名称。  4、台面安装不锈钢围栏，模具弯管成型，高度≥45mm，可防止物品滚落，便于清洁。  5、抽屉滑轨为阻尼钢珠滑轨，承重≥25公斤，滑轨经≥50000次开合。  6、车体为铝合金骨架组成，铝型材厚度≥1.2mm。  7、抽屉可整体展开，抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分格板组成，可横竖自由组合分格；大、中、小三种药盘均能移出；抽屉内药盘可端出配药，送药，药盘内可随意分隔方便管理及分类。  8.脚轮用静音轮，其中2只脚轮制动。 | 个 | 4600 |
| 14 | 麻醉车（红色涂装） | 1、规格：682×460×925mm  2、台面规格：≥682×460mm，台面采用高强度ABS一次性注塑成型，操作区域贴SUS304不锈钢板耐酸碱强度高。  3、车体四周的4个支撑立柱采用≥40×50高强度铝型材制作强度高。  4、主体正面配有五个抽屉（3个小、2个中）内部可任意分隔，最大化解决药品摆放问题。配有联动锁；  5、车体上方配有不锈钢护栏，避免医务人员误操作使药品滑落；  6、车体上方还配有可拆卸式双层物料盒（架高约1500mm）；  7、左侧面配抽拉式台板、1个不锈钢大杂物筐，可以存放大量的零碎物件；  8、右侧面配1个锐器盒、1个医用垃圾桶；  9、车体下方配置有4只静音脚轮，坚固耐用；可在平整地面上任意推动、任意转向，其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下刹车。 | 个 | 4100 |
| 15 | 升降圆凳5cf58276d98affb06482737d1937aa2 | 1、规格：φ3100×（480-640）mm。在范围内自由升降。  2、凳面采用≥1.2mm厚优质304不锈钢冷轧板压型拉伸制作，表面经过磨砂处理。  3、由四根支撑管组成的脚架，材料采用≥φ25×1.2不锈钢焊管弯成型，带有防滑胶脚，强度高。  4、圆凳标准的梯形传动螺纹，表面经过电镀处理。  5、升降丝杆采用表面经过电镀处理，丝杆外表光滑耐用。  6、母丝外套筒采用≥φ38×1.2不锈钢焊管。  7、踏脚圈由≥φ13×1不锈钢焊管弯成φ360圈，增加脚架的强度。 | 个 | 350 |
| 16 | 移动输液架 | 1、整体高度约：1100—2000mm，升降自如，锁紧可靠。  2、该货物由脚架、脚轮、输液杆、挂钩等结构组成。  3、货物额定载荷：≥4kg。  4、配置≥4个挂钩，挂钩收起及放下灵活，稳固。  5、配置万向静音脚轮，坚固耐用。  6、底座外壳工程塑料，内置配重，强度高。  7、输液杆主杆采用优质≥φ22×1.2不锈钢圆管，伸缩调节杆采用≥φ12冷拔圆钢，表面经过电镀处理。  8、锁紧装置件采用≥φ28冷拔圆钢，挂钩采用≥φ8冷拔圆钢，表面经过电镀处理。  9、输液架带有小型置物盘。 | 个 | 180 |

**四、货物质量要求（技术要求）**

1、供应商所提供的货物应等于或优于遴选文件对货物技术参数要求，不得出现负偏离。若遴选文件中的技术要求无明确说明，则按国家有关部门及行业最新颁布的要求为准，包括货物售后质保期时间。

2、供应商的货物须是全新、未使用过的厂家合格正品，并完全符合国家最新质量标准和遴选文件要求，货物应无明显划伤、短装、次品、损坏、污染、污垢或其他不符合标准。货物包装应为出厂时的原包装，包装在装卸、运输和仓储过程能够对货物提供足够保护，防止货物受潮、腐蚀、被冲击等产生损坏。货物包装应干净、结实、无破损、封口严密、方便储存、运输和使用。每件包装上须注明品名、规格、生产厂家、生产日期、质量合格标志等。供应商提供货物运输过程中造成货物泄露、损坏、灭失等，造成的一切经济损失由供应商自行承担。发生破损、受潮、疑似瑕疵品等情况，采购人有权拒收货物。

3、基于院感和洁净手术室要求，供应商提供的器械柜、治疗台、治疗推车等不锈钢制品（医用床头柜、病员陪伴床（椅）、铝塑钢急救车、麻醉车、移动输液架等除外）须采用无缝激光焊接技术。

4、供应商提供医用床头柜喷塑件具有国家认可资质的第三方检测报告证明资料，予以证明表面经过处理后，具有极强的耐化学性、 耐腐蚀性；能通过连续200小时以上中性（pH值6.5-7.2）盐雾实验后表面无腐蚀。

5、供应商提供货物制造商有效期内的医疗器械质量体系认证 ISO13485 证书扫描件加盖供应商鲜章。

6、供应商提供的货物符合《GBT 42062-2022 医疗器械风险管理对医疗器械的应用》，且供应商提供的货物要求各部分不得变形、垮塌，整体无翘曲现象。表面光滑平整，接口整齐，激光焊接没有明显焊缝、焊点、瘤状物，边角倒圆处理，货物表面不留明显指纹痕迹，货物不得表面凹凸不平、不得出现边角割手的情况，不得出现表面破损、表面颗粒物、表面坑洞、凹陷、开裂、形变、脱焊、配件脱落、表面锈蚀等质量问题。

**五、折扣率报价方式（技术要求）**

1、本项目采购总预算为：244010元（大写：人民币贰拾肆万肆仟零壹拾元整）。本项目总预算不变，供应商以本项目货物单价最高限价的统一折扣率报价，供应商报价只报一个唯一折扣率，本项目所有货物采购价格均按此唯一报价折扣率执行。项目合同履行期内折扣率不准变动。供应商本次报价，折扣率必须小于或等于100%，否则视为无效报价。（注：折扣率必须是一个固定整数值，如92%。折扣率不得含小数点，如92.5%，折扣率不得为区间值，如以“92.5%—94%”进行报价，否则将视为无效报价。）

例：采购人当月需要的货物包括，一号货物最高限价为X元/件，二号货物最高限价为X元/件，货物采购数量以当月实际需要数量为准。

若成交供应商报价折扣率为95%，则成交供应商当月结算金额为=一号货物为X元/件（单价最高限价）×95%（成交供应商报价折扣率）×当月采购人实际需要数量+二号货物为X元/件（单价最高限价）×95%（成交供应商报价折扣率）×当月采购人实际需要数量+… N货物品名单价最高限价×95%×当月采购人实际需要数量。

2、供应商所报的遴选文件报价（本项目为单价最高限价的折扣率）应是完成该项目的全部内容的价格体现。应包括供应商为完成本项目的全部工作须支付或发生的一切所需费用（包括货物、货物损耗、仓储、包装、运输、配送、搬运、人工服务、税费、售后及其他各类费用等）和拟获得的利润。供应商报价应充分考虑合同履行期内各种费用、市场风险、价格波动、承担义务和付款条件等。

3、货物单价最高限价乘以供应商报价折扣率后的四舍五入保留小数点后一位的价格为各项货物实际供货价。

4、本项目货物购置数量采购人当前无法确定，为预计采购数量，供应商成交后，根据采购人的需求进行供货，最终货物采购数量以合同履行期内采购人实际需求为准。结算时以采购人实际需要的各项货物购置数量分别乘以各项货物成交单价为准。合同履行期内，最终采购人货物采购总金额不超过本项目总预算金额。

**六、项目的其他要求（技术要求）**

1、本项目采用零星分批供货方式供货，本合同履行期内采购人分N次电话通知供应商送货时间、货物品名、货物数量、型号规格、配送地点等。供应商接采购人通知送货，不论采购人货物需求规模大小，供应商均应保证按时按质供货。采购人可做采购数量增减调整，供应商不得提出附加条件。

2、每批次货物须在采购人通知后48小时内送达到采购人院内指定地点，含货物装卸、搬运上楼、安装费用。供应商应严格按采购人通知要求发货，提供近期生产的货物。货物到达现场后，经采购人现场验收确认后方可卸货，否则采购人有权拒收或不予结算。

3、供应商应将货物配送到采购人指定的院内任意地点接受采购人验货，并将该批货物的产品检验报告资料和合格证等资料，移交至采购人职能科室工作人员，并提供每批货物的质保生效期和截止日期资料。

供应商应每次随货附销售单据。销售单据所记录的数据应与实际供货的品名、规格型号、数量、单价、金额等一致。货物验收时验收记录单据应当由采购人签字认可。

4、供应商须有专人负责与采购人业务接洽，接洽人员应随时响应采购人的货物采购需求，负责联络、安排、协调货物配送、售后、对账等全流程服务。（全流程服务是指接洽人员负责联络、安排、协调货物配送至采购人指定地点期间发生的所有工作，不得将部分环节工作转嫁给采购人的职能人员，占用采购人职能人员时间），未提供全流程服务视为供应商违约。供应商不得随意变更接洽人员。

5、提供合同履约期间货物会计数据统计工作，每月以电子文档形式将当月所有配送货物的时间、品名、规格、数量、单价、金额、所属科室等数据发送至采购人相关工作人员存档。

6、提供因货物质量问题产生的上门货物退换服务。采购人提出需求后，由供应商派人到采购人指定的院内地点和采购人指定人员对接，按采购人工作人员诉求提供解释和货物退换服务，供应商在履约过程中，不得引起采购人工作人员投诉，经采购人核实确为供应商原因造成的采购人工作人员投诉的，视为供应商违约。供应商对现场不能提供的服务，要做好解释工作。

7、供应商需要根据采购人的日常工作使用情况做好货物的备品工作，确保货源稳定，节假日不能断供。

8、供应商须遵守采购人规定的院内各项制度和要求，并在指定的区域内进行作业，供应商做好各项安全保障工作和预案，做好员工安全教育工作，确保安全，严格执行国家相关法律法规、安全规章制度，采取有效的安全措施，合同履行过程中由供应商及员工原因造成的一切安全事故、人身伤亡、经济损失均由供应商自行负责承担，其责任与采购人无关。若供应商造成采购人损失的，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害或由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

**七、商务要求**

（一）合同的履行期限

1、双方签订采购合同生效之日起，至本项目货物采购总金额达到本项目总预算金额截止。

2、若本合同履行完毕后，采购人未完成新的遴选采购工作，且双方任一方未书面提出解除合同，本合同可以继续履行，即符合民法典规定的第一百三十五条“民事法律行为可以采用书面形式、口头形式或者其他形式；法律、行政法规规定或者当事人约定采用特定形式的，应当采用特定形式”，本合同到期后，双方未提出异议，本合同转变为默示合同，继续有效，但本合同双方任一方均能随时解除合同。采购人完成新一轮遴选采购工作后，本合同立即终止。

3、合同中止的约定：若国家行政管理部门根据相应法律法规，要求采购人解除本合同，即使本项目采购总金额未达到本项目总预算，本合同仍然立即终止。

（二）项目履行地点：大竹县人民医院院内指定地点。货物交付采购人之前，货物的损毁、灭失风险由供应商承担。

（三）项目付款方式及验收方式

1、合同履行期间，本项目采购总金额在达到项目成交总金额前，采购人和成交供应商每月核算一次成交供应商所供货物采购数量和金额。

每月28日前，成交供应商应完成与采购人当月货款的核算工作。成交供应商提供合同履约期间货物会计数据统计的电子文档给采购人存档。

2、采购人采用银行转账方式付款，采购人付款前，成交供应商必须提供货物结算清单给采购人核对，成交供应商的结算清单应清楚、准确、明晰，成交供应商必须出具国家认可的足额有效发票，否则采购人有权拒绝付款。

3、双方核对一致后，成交供应商才可开具发票。每月采购人在收到成交供应商前款所述有效票据后，90日内转账支付成交供应商该批次货款。

4、验收方式：按照国家和行业相关质量标准和规范要求，参照财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见（财库〔2016〕205 号）以及采购文件要求组织开展验收工作。

（四）售后服务要求

1、成交供应商所提供的货物，售后质保期为二年，从采购人完成货物签字之日算起，货物不能满足使用质量要求的，出现非人为情况下的损坏、规格型号与计划不符、瑕疵等，供应商需及时进行更换处理，100小时更换到位。

2、若成交供应商提供的货物在质保期内存在质量问题的，由供应商进行更换，更换所产生的一切费用（含货物、人工、运输费、违约金等）由成交供应商承担，货物更换必须是等于或优于遴选文件要求的，并对更换后的货物继续实行售后服务。

成交供应商怠于履行质保责任或者更换的货物仍存在问题的，采购人将采取必要的补救措施（采购人自行修复更换或委托第三方替代成交供应商修复更换），其产生的因处理货物问题的所有费用及风险由成交供应商承担。

3、采购人有权要求供应商提供每批次货物的产品检验合格报告和相关证明材料，并核实材料真实性，如供应商无正当理由不予配合或证实实际货物与合同约定的要求不符，视为供应商违约，采购人有权拒收货物并要求供应商承担违约责任。

**（五）违约责任**

1、供应商必须严格按照国家相关法律法规和本遴选文件要求及供应商提交的响应文件约定履行合同，按时全面履行本项目的各项义务，供应商不履行本项目义务或瑕疵履行本项目义务或延迟履行本项目义务或履行合同义务不符合合同约定的，则成交供应商违约。

根据《中华人民共和国民法典》合同编的法律规定，采购人有权解除合同，并要求成交供应商承担相应违约责任并支付相应金额的违约金。采购人有权直接从成交供应商的合同货款中扣除违约金，成交供应商因违约行为偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金全额赔偿采购人损失。

有下列情形之一行为视为供应商违约，采购人有权按照以下条款要求成交供应商承担违约金及违约责任：

（1）项目履行期限内，成交供应商明确表示或者以自己的行为表明不履行本项目合同的主要义务，则成交供应商违约，成交供应商应向采购人缴纳合同总价款20%的违约金，同时采购人有权解除合同。

（2）成交供应商提供的货物或服务根本违约（例如提供假冒伪劣产品或以次充好），致使合同的目的不能实现的，成交供应商应向采购人缴纳合同总价款10%的违约金，同时采购人有权解除合同。

（3）成交供应商延迟履约，即成交供应商应向采购人提供的货物及服务未按合同约定时间达成的，成交供应商每有一次违约行为，采购人将扣除成交供应商当月结算货款200元，供应商经采购人催告后应继续按合同约定履行合同。若供应商经催告后又延迟履约交货周期3天，则成交供应商应向采购人缴纳合同总价款5%的违约金，同时采购人有权解除合同。

（4）成交供应商所供的货物或服务瑕疵违约，与遴选文件要求或采购人采购需求不符的，成交供应商应承担修理、重做、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。同时成交供应商每有一次违约行为，采购人将扣除成交供应商当月结算货款200元，供应商出现5次本款所列违约行为，成交供应商应向采购人支付合同总价款5%的违约金，同时采购人有权解除合同。经采购人同意后，供应商更正瑕疵违约行为后，可以继续按合同约定履行合同。

3、如因成交供应商及其工作人员在项目实施过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失或人身伤害、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任和法律责任。

**第九章 响应文件相关文书格式**

**响应文件封面要求如下**

**响应文件**

**采购项目编号 ：**

**采购项目名称 ：**

**供应商名称（加盖公章）：**

**法定代表人或其委托代理人签字：**

**联系电话（手机）：**

日期： 年 月 日

附件1

**报价函**

**大竹县人民医院：**

我单位全面研究了你单位“”项目遴选文件（竹医总采（遴）【】号），决定参加贵单位组织的本项目遴选采购活动。我方授权（姓名、职务）代表我方 （报价单位的名称）全权处理本项目报价的有关事宜。

1.我方自愿按照遴选文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，本项目我方最终报价以现场报价为准。

2.一旦我方成交，我方将严格履行本项目合同规定的所有责任和义务。

3.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4.我方完全理解贵单位不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

5.本次遴选采购活动，我方报价有效期为遴选文件规定的遴选文件之日 天。

注：供应商报价函中必须载明报价有效期，载明的报价有效期可以长于遴选文件规定的90天期限，但不得短于遴选文件规定的90天期限。否则，其响应文件将作无效处理。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

联系电话：

日期：附件2

**法定代表人授权书**

大竹县人民医院：

本授权声明：（供应商名称）（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方竹医总采（遴）【】号“”项目遴选采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目遴选过程、有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表签字：

日 期：

**说明**：1、如法定代表人参加遴选采购活动的，遴选采购活动响应文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。

2、如授权代表参加遴选采购活动的，遴选采购活动响应文件中必须提供授权委托书，法定代表人和授权代表的身份证复印件。

附件3

**承诺函**

\_大竹县人民医院\_：

我公司作为本次参与遴选采购活动项目的供应商，根据遴选文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备下列本项目履约条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加遴选采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）法律、行政法规规定的其他条件。

二、如对遴选文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前向采购人院内监督部门或相关行政单位、机构进行维权救济，不存在对遴选文件有异议的同时又参加遴选采购活动以求侥幸成交或者为实现其他目的的行为。

三、在参加本次遴选采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的遴选采购活动的行为。

四、在参加本次遴选采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等报价承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目遴选采购活动过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合遴选文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、我公司已经认真阅读和充分理解遴选文件中的所有事项、格式条款和规范要求。我公司没有对遴选文件全面做出实质性响应是自身责任，我公司同意没有按照遴选文件要求作出全面实质性响应的响应文件将无效处理，其本项目成交资格同时无效化处理。

**本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受本项目成交资格无效化处理，并承担提供虚假材料谋取成交的法律责任。**

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件4

**报价一览表**

采购项目名称：

采购项目编号：竹医总采（遴）【】号

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容/产品名称** | 产品制造商家、品牌及规格型号**（如涉及）** | **报价折扣率（%）（如涉及）** | **成交单价（元）（执行报价折扣率方式的价格，按遴选文件要求四舍五入保留小数点后相应位数）** | **数量（如涉及）** | **备注** |
| 1 |  |  | 95%（举例） |  |  |  |
| 2 |  |  | 95% |  |  |  |
| 3 |  |  | 95% |  |  |  |
| 4 |  |  | 95% |  |  |  |
| 5 |  |  | 95% |  |  |  |
| 6 |  |  | 95% |  |  |  |
| 7 |  |  | 95% |  |  |  |
| 8 |  |  | 95% |  |  |  |
| 本项目报价合计 | 备注：折扣率报价方式不填此项 | | | | |  |

注：1、供应商必须按上表的格式详细报出遴选文件总价的各个组成部分的报价并具体填写表格内容，否则对该供应商成交资格无效化处理。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由供应商法定代表人/单位负责人或授权代表签字或盖供应商印章。

3、供应商自愿按照遴选文件规定的各项要求向采购人提供所需货物（服务），保证提供的货物（服务）等的所有权及知识产权等权利无瑕疵，并保证报价不高于市场平均价。

4、一旦供应商成交，供应商将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字盖章生效后按照合同规定履行义务；

5、供应商报价为本采购项目合同下所有费用，是采购人最终验收合格后的总包干价。

6、评审委员会认为供应商报价低于成本，供应商将按照评审委员会要求积极配合提供相关证明材料，并接受评审委员会的评审认定结果。

供应商名称：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件5

**技术、服务要求应答表**

* + - * 1. 采购项目名称：
        2. 采购项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 遴选文件  **第八章**  要求 | 供应商应答内容 | 相应证明材料（如有要求提供，无则不提供） | 正/负或无偏离 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注意：1. 供应商必须把遴选文件的所有技术、服务要求内容列入此表。

2．供应商按照遴选文件技术、服务要求的内容对应逐条填写，并逐页盖章。

3、供应商必须据实填写，不得虚假填写。

4、供应商不按上述要求填写，将取消其成交资格。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件6

**商务要求应答表**

* + - * 1. 采购项目名称：
        2. 采购项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 遴选文件**第八章**  要求 | 供应商应答内容 | 正/负或无偏离 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注意：1. 供应商必须把遴选文件要求的所有商务要求内容逐条列入此表。

2．供应商按照遴选文件商务要求的内容对应逐条响应，并逐页盖章。

3.供应商必须据实填写，不得虚假填写。

4.供应商不按上述要求填写，将取消其成交资格。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件7

**近三年产品业绩一览表**

**（遴选文件未要求业绩的，不填此表）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年份** | **用户名称** | **项目名称** | **完成时间** | **合同金额** | **完成项目质量** | | | **备注** |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |

注：以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收资料或用户单位书面证明材料。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期